**Lead SOP Hazard Chart:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAMPLE ID#** | **Sample Type/Surface**  **Type** | **RESULTS**  **(Pb)** | **Reporting Limit**  **(Pb)** | **Level** | **Hazard**  **(Yes/No)** |
| ES021811-0080001 | PC | 0.81% Pb | 0.01% |  |  |
| ES021811-0080002 | PC | 1.47% Pb | 0.01% |  |  |
| ES021811-0080003 | PC | 0.46% Pb | 0.01% |  |  |
| ES021811-0080004 | S | 580 mg/kg | 15mg/kg |  |  |
| ES021811-0152005 | DW CP 12x12 | 710 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-0152006 | DW FL 12 x12 | 39 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-0152007 | DW WT 3x 22 | 9,500 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-0020004 | DW SL 2x18 | 77 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-0020006 | DW WT 2 x 18 | 380 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-0080007 | DW MB 12 x 12 | 10,000 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-009004 | DW SL 3.5 x33.75 | 198 ug | 10 ug |  |  |
| ES021811-009005 | DW TB 12 x12 | 90 ug | 10 ug |  |  |